不间断电源(UPS)技术参数：

1.UPS装置技术参数：

20KVA，三进单出高频双变换在线式UPS后备时间60分钟；具备输入缺相或错相保护、输出短路保护、输出过、欠压保护、过热保护、电池高、低压保护、具备防震功能、具备冷启动功能、防止人为操作不当导致设备断电事故，UPS需具有维修保护功能；可选择ECO、EPS、UPS供电模式，并联冗余模式，串联热备份工作方式和双电源供电方式。UPS充电系统中蓄电池充电器具有输出电压自动补偿装置及数字化的充电控制装置。

2.铅酸蓄电池产品参数：

气密性能好，不渗漏无酸污染；无须补充电解液；具有放电性能；低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上；采用CCDS充放电检测系统。